**«Нортекс®» - Дезинфектор** - пропитка с усиленным антисептическим эффектом для защиты и лечения древесины, камня, бетона, кирпича с грибковыми поражениями. **Для внутренних и внешних работ.**

## Составы применяется для обработки:

* сильно пораженные плесневым, деревоокрашивающим грибом, водорослями, изъеденная древесными насекомыми, в том числе термитами, древесина, бетон, камень, кирпич внутри и снаружи строений;
* скрытые поверхности;
* зоны риска:
	+ помещения с повышенной влажностью: подвалы, погреба, парники, теплицы, овощехранилища, овощные ямы, помещения для домашних животных и птицы;
	+ стропильные системы в условиях повышенной влажности;
	+ подвальные и цокольные помещения;
	+ полы и нижние венцы деревянных строений;
	+ места конденсации влаги;
	+ другие непроветриваемые места с повышенной влажностью;
	+ поверхности, подвергаемые механическому трению;
* **древесины внутри бань и саун**.

##  Особенности составов «Нортекс®» - Дезинфектор:

1. обеспечивает высокую степень дезинфекции при низком расходе;
2. является высокоэффективным антисептиком: уничтожает плесневый гриб, водоросли;
3. наносится при температуре от 0 °С до +50 °С, в то время как обычные пропитки наносятся при температуре не ниже +5 °С;
4. простота и удобство в применении: наносится кистью, распылением;
5. пропитка несолевая, создана на водной основе, поэтому высолы на поверхности не образует;
6. обработанные поверхности через 24 ч можно покрывать любыми лаками, красками, эмалями и другими составами. Для проверки совместимости обработанной поверхности с лаками и красками следует произвести предварительный выкрас на небольшом участке поверхности. Если после высыхания покрытие ровное, без пузырей, пор, морщин и отслоений, то ЛКМ можно наносить.
7. покрытие безопасно для людей и животных.

## Расход

## Расход при нанесении в 1 слой — не менее 80 г/кв. м.

## Срок сохранения антисептического эффекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации покрытия** | **Срок сохранения биозащиты** |
| Внутри помещений | 18 лет |
| Снаружи помещений | 8 лет |
| Внутри скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой) | 30 лет |
| **В зонах риска\***\* — непроветриваемые места с повышенной влажностью; места контакта с почвой; полы и нижние венцы бань; наружные поверхности, подверженные воздействию ветра, осадков, воды, механического трения | Зависит от условий эксплуатации. Покрытие обновляется по мере необходимости |